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A hajó jellegét tekintve sportos túravitorlás kategóriába sorolható. 

Két kajütben négy felnőtt számára biztosít alvóhelyet, utazó kapacitása hat fő. 

Tőkesúlya (800 kg) viharos szélviszonyok között is tökéletes stabilitást biztosít. 

29,6m2-es alap vitorlázattal és nagy felületű kormánylapáttal jó és biztonságos manőverező képességgel rendelkezik széles széltartományokban. 

Tágas munkatere nemcsak a kikötőben és a szabadidősportban kényelmes, hanem a versenyeken is biztonságos és bő mozgásteret nyújt a kormányosnak és a legénységnek.

Fő méretek: 

Hosszúság:          7,62m

Szélesség:           2,45m

Merülés:              1,20m

Árbóc hossz.:       9,20m

Vitorla felület:    29,6 m2

Súly:             1760kg

Tőkesúly:        800kg

A hajó beépítése és felszereltsége:

Belső kiképzés:  

· Négy fekvőhely kárpitozott ágybetétekkel.
· Ajtóval elválasztható orrkajüt és szalon rész

· Oldalfalak szőnyeg borítással. 

· Mahagóni beépítés 
· Szalonban és coockpitban használható fémvázas asztal. 
· Folyóvizes mosogatóval ellátott konyha pult, ajtóval szerelt alsó és felső rakodó térrel. 

· Ajtóval ellátott achter tároló szekrények

· Háttámlás ülőrészek a szalonban*
· Oldalpolcok mahagóni borítása billenő ajtókkal*
Fedélzeti kialakítások, deck szerelvények: 

· Oldalkorllát reling bowdennel. 

· Munkatérbe levezetett mozgókötélzet.

· Easy lock fall stopperek 
· Harken fock csörlők , Servo 33 clemmekkel. 

· Tűgörgős Viadana schott áttétel. 

· Fedélzeti kapaszkodó 2x3-as fordító áttétellel. 
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Fürdőlplatform mahagóni betéttel
Vitorlázat:  Doyle Raudaschl
· 160%-os orrvitorla 16,6m2 

· Fővitorla reff sorral, csúszó kocsival.17,2m2     
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Elektromos rendszer: 

· 12V-os 65 Amph-s akkumlátorrról külön kapcsolható szalon és orrkajüt világítás. 

· Központi kapcsolótábla , piros led visszajelzéssel, bővítési lehetőséggel. 

· Árbóccsúcson elhelyezett külön működtethető pozició és horgonyfények.

· Mikrokapcsolós víz szivattyú 

· 2 db álmennyezeti lámpa a szalonrészben és 1 db az orrkajütben

Rudazat:

· 9,2 m-es csepp profil árbóc 7/8-os állókötélzet, 5mm-es saválló bowdenből. 

· Ovál profilú, könnyített baum rúd.
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Plastimo profil forstag fock rollerrel     
· Main dropp vitorla takaró rendszer 
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